|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基**  **本**  **参**  **数** | 芯片架构 | ARM Cortex-A7 |
| CP∪主频 | 528MHZ |
| RAM | 256MB DDR3L |
| FLASH | 4G EMMC |
| RTC | 内置时钟 |
| 电池寿命 | ≥5年(网关断电) |
| **通**  **讯**  **接**  **口** | 串口 | 2\*RS485/1\*RS232(与COM1的RS485复用) |
| 以太网 | 1路百兆自适应 |
| 无线模块 | 4G全网通(选配) |
| **工**  **业**  **级**  **防**  **护** | EMC | 电磁兼容4级 |
| 认证 | CE/FCC |
| IP防护等级 | IP40 |
| 存储温度 | -40°C~70°℃ |
| 工作温度 | -25°C ~55°C |
| 工作湿度 | 10%~90%RH |
| 振动(工作) | 1.5mm@2~9Hz;0.5g@10~500Hz |
| 振动(存储) | 3.5mm@2~9Hz;1g@10~500Hz |
| **供**  **电**  **功**  **耗** | 输入电源 | DC24V48(215W开关电源) |
| 功耗 | ≤5W |
| 散热 | 无风扇自散热 |
| **安**  **装**  **尺**  **寸** | 安装方式 | 导轨式、壁挂式 |
| 尺寸(长\*宽\*高mm) | 109.6\*89.7\*53.2 |
| 重量(KG) | 0.2 |
| 材质外观 | ABS+PC,工业灰 |